**Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowo-terenowego.

Zakup dokonywany jest w ramach projektu nr. POIS.02.04.00-00-0180/16 pn.: **„Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce” (Zadanie nr 14 w HRP: *Zakup samochodu osobowo-terenowego),*** realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie w ramach działania 2.4. oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisk0 2014 – 2020.)

1. **Minimalne wymagania** **Zamawiającego: parametry techniczne i wyposażenie:**
2. Samochód fabrycznie nowy (rok produkcji – nie wcześniej niż 2017) musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, musi również posiadać homologację, umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdów do ruchu.
3. Typ nadwozia: SUV.
4. Liczba miejsc siedzących: 5.
5. Liczba drzwi: 5.
6. Pojemność bagażnika z kompletem 5 pasażerów: nie mniejsza niż 400 l.
7. Silnik benzynowy.
8. Napęd 2x4 lub 4x4.
9. Pojemność skokowa silnika: nie mniej niż 1500 cm3.
10. Moc silnika: nie mniejsza niż 120 KM.
11. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: poniżej 8 l/100 km.
12. Silnik musi spełniać normę emisji substancji szkodliwych EURO 5 lub 6.
13. Emisja dwutlenku węgla: nie większa niż 190 g/km.
14. Zużycie energii: nie większe niż 2,6 MJ/km.
15. Minimalna długość pojazdu 4400 mm.
16. Zbiornik paliwa min. 55 l.
17. Skrzynia biegów: manualna 5- lub 6-biegowa plus bieg wsteczny.
18. System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (typu ABS lub równoważny) + układ wspomagania nagłego hamowania.
19. System stabilizacji toru jazdy (typu ESP lub równoważny).
20. Hamulce tarczowe z przodu, hamulce tarczowe lub bębnowe z tyłu.
21. Wspomaganie układu kierowniczego.
22. Regulacja kolumny kierowniczej w pionie i poziomie.
23. Minimum: 6 poduszek powietrznych.
24. Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z przodu, z regulacją wysokości.
25. Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z tyłu.
26. Fotele kierowcy i pasażera: z regulacją wzdłużną i regulacją oparcia.
27. Fotel kierowcy z regulacją wysokości.
28. Komputer pokładowy.
29. Tempomat.
30. Klimatyzacja.
31. Czujniki parkowania z przodu i tył.
32. Zamek centralny (zdalnie sterowany z pilota).
33. Immobiliser (blokada przeciw uruchomieniowa).
34. Autoalarm z funkcją monitorowania wnętrza z syreną z własnym zasilaniem.
35. Lakier metalizowany, kolor – odcienie: białego; czerwonego, szarego, niebieskiego, lub czarnego.
36. Przednie i tylnie szyby elektrycznie sterowane.
37. Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane.
38. Tylne siedzenia składane, dzielone niesymetrycznie.
39. Zagłówki z przodu i z tyłu z regulacją wysokości.
40. Instalacja radiowa (głośniki min. 4 szt., antena) radioodtwarzacz, CD, Bluetooth ze sterowaniem na kierownicy lub pod kierownicą (do wykonywania rozmów telefonicznych.
41. Światła przeciwmgielne z przodu i z tyłu.
42. Światła do jazdy dziennej z niezależnym wyłącznikiem tj. światła do jazdy dziennej z niezależnym wyłącznikiem, niekoniecznie LED-owe, które będą używane w ciągu dnia
43. Komplet kluczyków.
44. Tapicerka tekstylna siedzeń w ciemnej tonacji.
45. Komplet (4 szt.) dywaników gumowych z wysokimi brzegami + gumowa wykładzina zabezpieczająca do bagażnika (umożliwiająca pokrycie minimum 90% powierzchni bagażnika przy komplecie 5 pasażerów).
46. 5 sztuk kamizelek odblaskowych.
47. Gaśnica samochodowa 1 kg.
48. Trójkąt ostrzegawczy.
49. Apteczka samochodowa.
50. Minimum koło dojazdowe.
51. Podnośnik + klucz do kół.
52. Komplet opon zimowych, komplet łańcuchów na koła.
53. Hak holowniczy z możliwością demontażu.
54. Linka holownicza dynamiczna o wytrzymałości minimalnej 2 tony.
55. Nawigacja samochodowa, co najmniej 5 cali z aktualną mapą Polski i bezpłatną aktualizacją przez okres minimum 5 lat.
56. Pakiet ubezpieczenia rocznego (tj. OC, AC, NW, Assistance, auto zastępcze), liczonego od dnia pierwszej rejestracji pojazdu.
57. Okres gwarancji:
58. minimalny okres gwarancji mechanicznej: 3 lata (36 m-cy),
59. minimalny okres gwarancji na lakier: 2 lata (24 m-ce),
60. minimalny okres gwarancji na perforację nadwozia: 6 lat (72 m-ce).
61. Warunki gwarancji:
62. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw gwarancyjnych w jak najkrótszym terminie, jednak nie dłuższym niż 14 dni,
63. Okres gwarancji rozpoczyna bieg od dnia podpisania protokołu odbioru pojazdu,
64. Wykonawca udostępni numery telefonów, faksów, adresy e-mail, pod którymi można będzie zgłaszać awarię pojazdu; wykaz ww. numerów określony zostanie w zawartej umowie,
65. Zamawiający wymaga, aby co najmniej jeden ze wskazanych przez Wykonawcę serwisów, w których dokonywane mogą być naprawy i przeglądy gwarancyjne pojazdu, znajdował się w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków.